**Дополнительное оборудование**

1. Микшерный пульт: Allen&Heath GL2400 LRM. Конфигурация: 22 моно входов, 4-хполосный эквалайзер с двумя полупараметрическими серединами,2 стерео слева от мастера, 4-х полосный эквалайзер,6 AUX шин,4 аудио группы, Матрица 7х4, Возможность записи с канальных DirectOut, Основные выходы - L, R, М.
2. Микшерный пульт -Soundcraft LX7, 24 моно, 2 стерео (на поворотной ручке), 6 Aux, 4 подгруппы. TRS директ-выходы на каналах 1-16. 12-сегментная LED индикация.
3. Микшерный пульт ALTOL16

Тип: Микшер с DSP, 4 подгр.  
Количество входов: 10 моно, 2 стерео  
Посылы: 4 SUB, 4 AUX, 4-х EQ, фейдеры  
Эквалайзер: 9-пол EQ

1. Процессор эффектов: TC ELECTRONIC M350Процессор: 24 бит, до 48 кГцКоличество программ: 256 заводских, 99 пользовательских  
   Возможность использования как VST плагин.
2. Процессор эффектов: LEXICON MPX 550 является двухканальным устройством, способным работать в режиме истинного стерео. Также процессор может производить два независимых эффекта одновременно, есть четыре варианта их конфигурации: DualStereo, Cascade, MonoSplit и DualMono,255 пресетов и 63 пользовательских программ.
3. Комбинированный CD проигрыватель:TASKAMMD-CD 1MKIII
4. Микрофоны: SHURE 58A – 6 шт. SM 57 – 4 шт.
5. Комплект микрофонов для ударной установки:SHUREDMK57-52S.
6. Радио микрофоны ручные:

JTSUS-1000D/MH-8990 – 2 шт.

AKGWMS40 MINI 2 – 4 шт.

AKGPerceptionWireless45 – 3шт.

1. Радио микрофоны с оголовьем :

SHUREPGA31 – 4 шт. AKGC544L – 2 шт.

1. Конденсаторный микрофон:BEHRINGERC2 – 2 шт.
2. Электропианино: YAMAHAYDP-V240 Arius.
3. Комбикдля басгитары: HIWATT-MAXWATTB60/12.
4. Стойка микрофонная – 12 шт.
5. Мультикор:Вespeco -20 метров, 16 входов, 6 выходов, 2 мастер.
6. Активная акустическая система DAS AUDIO AVANT 12A, RMS 600 Вт.
7. Пассивная акустическая системаSENZARFR121 – 2 шт.
8. Усилитель мощности Eurosound 1200A, стерео, 2x500 Вт @ 4 Ом, 2x400 Вт @ 8 Ом, Мост 1200 Вт/8Ом, 20 Гц-100 кГц, -1.5 дБ, 3U
9. Aктивная акустическая система XLineMF 300A, мощность RMS-300 Вт.
10. Активная акустическая система BLGRXA 12P200, мощность RMS-350 Вт.